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Załącznik nr 4

	Lp.
	Nazwa produktu
	Specyfikacja
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. brutto
	Cena brutto ogółem

	1.
	Drukarka 3D
	Wymagania minimalne:

Technologia druku: FDM
Temperatura druku: 15 – 30 ℃
Średnica dyszy: 0,4 mm
Wysokość warstwy: 0,1 – 0,4 mm
Prędkość druku: 10 – 100 mm/s
Pole robocze:
150 x 150 x 150 mm
Stół: wymienny, podgrzewany blat
Wyświetlacz: dotykowy
Średnica filamentu: 1,75 mm
Typ filamentu: PLA, Tough PLA
Łączność: USB, ethernet, Wi-Fi
SLA: do trzech tygodni
Obsługiwane typy plików wejściowych:
MakerBot, STL, SolidWorks, Solid Edge, VRML, ProE/Creo, IGES, STEP AP203/214, CATIA, Wavefront Object, Unigraphics, InventorOBJ
Gwarancja podstawowa:
24 miesiące
PAKIET OPIEKI: szkolenie startowe dla nauczycieli,  webinary konsultacyjne, dostęp do platformy szkoleniowej dotyczącej druku 3D,  scenariusze zajęć lekcyjnych, wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i mailowo przez okres min 5 lat, baza gotowych modeli 3D 
	2 szt.
	
	
	

	2.
	Filament PLA
	Wymagania:
- Biodegradowalny
- Waga do 1kg
- kompatybilny z drukarką 3D
- mix kolorów
	24 szt.
	
	
	

	3.
	Dron edukacyjny
	Wymagania:
- Czas lotu min. 10 minut
- Zasięg do 100 metrów
- Transmisja obrazu 720p i rozdzielczość zdjęć 5MP,
-Elektroniczna stabilizacja obrazu
- rozpoczęcie lotu poprzez wyrzucenie drona z ręki, automatyczny start i lądowanie
- Alarm niskiego stanu baterii i bezpieczny powrót w przypadku zerwania połączenia
- System pozycjonowania optycznego - precyzyjny zawis
- Możliwość programowania w językach Scratch, Swift i Python
- Możliwość pisania oprogramowania za pomocą SDK 2.0 (Software Development Kit)
- Kompatybilność z goglami VR 

	1 szt.
	
	
	

	4.
	Skaner 3D
	Wymagania:
Szybkie digitalizowanie obiektów z dokładnością 0,1 mm
Tryb swobodny
– dopasowanie ręczne, cechy obiektu
– maksymalna wielkość skanowanego obiektu: 700 x 700 x 700 mm
– Szybkość wykonania skanu: <8 s
Tryb automatyczny
– dopasowanie ręczne, automatyczne (stolik obrotowy)
– maksymalna wielkość skanowanego obiektu: 200 x 200 x 200 mm
– Szybkość wykonania skanu: <2 min
Specyfikacja
Pojedyncza wielkość skanu: 200 x 150 mm
Odległość miedzy punktami: 0.17 mm ~ 0.2 mm
Odległość od skanowanego obiektu: 290 ~ 480 mm
Rozdzielczość kamery: 1,3 Mega piksele
Kolorowy skan: Tak
Rodzaj światła: Białe światło
Oprogramowanie
Einscan
Pliki wyjściowe: OBJ, STL, ASC, PLY
Masa: 2,5 kg
Płyta kalibracyjna: standardowa
Stolik obrotowy : standardowy

	1 szt.
	
	
	

	5.
	Okulary VR
	Wymagania minimalne
- zestaw min 4 szt
	- Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A17

	- Głośniki stereo i wewnętrzny mikrofon

	- 2 GB DDR RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej

	- Bateria litowo-jonowa 4000 mAh (4,35 V / 75 g każdy)

	- Przedni aparat z autofocusem 8 Mpx

	- Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 5,5” 2560 × 1440

	- Czujnik światła i zbliżeniowy / czujnik G / elektroniczny kompas / 

	-Dwuzakresowe 2,4 / 5 GHz Wi-Fi i Bluetooth 4.0

	

	



	1 szt.
	
	
	

	6. 
	Laptop edukacyjny
	Wymagania minimalne:
- Typ procesora: Core™ I5
- Szybkość procesora: 2,40    GHz
- Przetwarzanie 64-bitowe
- Pamięć podręczna: 8 MB
- Pamięć standardowa: 8 GB
- Całkowita liczba gniazd pamięci: 2
- Czytnik kart pamięci 
- Obsługiwana karta pamięci Microsd
- Dysk półprzewodnikowy (Ssd) Całkowita pojemność: 512 Gb:
- Rozmiar ekranu: 39,6 cm (15,6 cala)
- Tryb ekranu: Full HD
- Rozdzielczość ekranu: 1920 X 1080
- Technologia Ethernet: Gigabit Ethernet
- Bezprzewodowa sieć LAN
- Bluetooth: Tak
- Bluetooth 5.0
- Liczba wyjść HDMI: 1
- liczba portów USB: 4
- Windows 10 Pro
- Touchpad
	2 szt.
	
	
	

	7.
	Mikrokontroler z wyposażeniem

	Wymagania minimalne:
- płyta główna
- wyświetlacz LCD ze złączami, 
- płytkę stykową, 
- przewody, 
- diody,
- rezystory 
- możliwość prowadzenia kursu on-line
	1 szt.
	
	
	

	8.
	Zestaw do programowania mikrokontrolerów i nauki elektronik
	Wymagania minimalne:
Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: 
-płytki stykowe prototypowe 
- zestaw przewodów
	1 szt.
	
	
	

	9.
	Mikroporty bezprzewodowe
	Wymagania minimalne:
- Praca na wolnym od zakłóceń widmie 2.4 GHz
- zasięg do 60 metrów 
- Transmisja cyfrowa: 2.4 GHz 
- Pasmo przenoszenia: 35Hz - 14 KHz  
- Zasilanie: 2x AAA 
- Wyjście słuchawkowe: mini Jack 3.5 mm
	2 szt.
	
	
	

	10.
	Stacja lutownicza
	Wymagania minimalne:
- funkcję lutownicy grotowej 
- regulacja temperatury grotu 
- cyfrowy wyświetlacz, 
- możliwość wykorzystywana do lutowania elementów SMD oraz usuwania ich z płytek prototypowych.  
	1 szt.
	
	
	

	11.
	Gimbal do smartfonów
	Wymagania minimalne:
- Przeznaczenie na Smartfony
- Maksymalna szerokość uchwytu 84 mm
- Łączność USB
- Czas działania Do 12 godzin
- Bateria Wbudowany akumulator
- Redukcja drgań
- dodatkowe akcesoria
	1 szt.
	
	
	

	12.
	Mikrofon nakamerowy
	Wymagania minimalne:
- Poziom szumów 20 dB (A)
- Charakterystyka kierunkowości
superkardioidalna
- Pasmo przenoszenia 40-20000 Hz
- Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 120 dB
- Czułość-33 dB V/Pa
- Złącze Jack 3,5 mm
- Zasilanie 2-10V, z urządzenia
	1 szt.
	
	
	

	13.
	Statyw filmowo - fotograficzny
	Wymagania minimalne:
- Przeznaczenie: wideo/foto
- Głowica w zestawie
- lość sekcji: 2
- Blokada nogi
- Udźwig: 2 - 5 kg
- Wysokość maksymalna: 157cm, wysokość minimalna: 58cm
	1 szt.
	
	
	

	14.
	Aparat cyfrowy
	Wymagania minimalne:
- wyświetlacz 2,9" – 3,3"
- matryca 20,1 – 24,3 MPix, CMOS
- Rozdzielczość filmów: 3840 x 2160
- Rozdzielczość maksymalna: 5472 x 3648. 
- Lampa błyskowa: Wbudowana., 
- zakres ISO: 125-12800, 
- złącza i porty Wi-Fi, Bluetooth, 
-dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC 
- stabilizacja obrazu 
	1 szt.
	
	
	

	15.
	Zestaw oświetlenia do fotografii i filmowania
	Wymagania minimalne:
- 2 źródła światła
- żarówki LED
- moc min 45W
	1 szt.
	
	
	

	16.
	Wizualizer
	Wymagana minimalne:
- rozdzielczości Full HD 1080p
- ośmiokrotny zoom cyfrowy
- regulacja wysokość kamery 
- możliwość obrotu o 90º
	1 szt.
	
	
	

	17.
	Mobilny zestaw nagłośnieniowy
	Wymagania minimalne:
- wbudowany akumulator    wielokrotnego ładowania
- dwa mikrofony bezprzewodowe
- bezprzewodowy pilot, 
- moc szczytowa kolumny wynosi do 800 W. 
	1 szt.
	
	
	

	18.
	Teleskop
	Wymagania minimalne:
	- Powiększenie x307
	

	- Średnica obiektywu [mm] 130
	 

	- Ogniskowa [mm] 650
- możliwość sterowania za pomocą smartfona lub tabletu
	 



	1 szt.
	
	
	

	19.
	Klocki edukacyjne
	Wymagania minimalne:
- min. 500 kolorowych elementów
- 5 różnych czujników, 
- 3 silniki, programowalna kostka – hub
- rama 3x3 
- płytka podstawowa, 
- ramki, pozwalające na budowę większych modeli
- Nowe koła do łatwego montażu z silnikiem
- Dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej
	1 szt.
	
	
	

	20.
	Zestaw do kodowania i robotyki
	Wymagania minimalne:
- min.420 klocków, w tym 40 platform,
-  książka ze scenariuszami zajęć,
-  kod do pobierania karty pracy. 
	1 szt.
	
	
	

	21.
	Licencja dla szkoły
	Wymagania minimalne:
- min 1 roczny dostęp do platformy
- min 14 modułów dydaktycznych takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia
- min 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów zawierających wizualizacje miejsc w trybie 360
	1 szt.
	
	
	

	22.
	Klocki edukacyjne
	Wymagania minimalne:
-  Zestaw min. 450 klocków i scenariuszy lekcji jako narzędzie edukacyjne w tym 40 platform
- Możliwość ćwiczenia matematyki, kodowania, 
- Koła zębate, jako podstawowy element zestawu
wprowadza w ruch konstrukcje. Trzeba je prawidłowo połączyć,
aby wszystko się kręciło.
- książka ze scenariuszami lekcji
- karty zadań i zestawy do kodowania

	1 szt.
	
	
	



1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 
2. Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzach cenowych informacje na temat parametrów i funkcji sprzętu oraz wyposażenia są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
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